[bookmark: _Hlk226469015][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: _GoBack]广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团
救护车采购项目市场调查反馈表
一、供应商信息
	项目
	内容

	供应商名称
（加盖公章）
	

	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	

	联系人
	

	联系电话
	

	公司地址
	

	经营范围（简述）
	

	是否具备
工信部改装资质
	□ 是    资质编号：
□ 否    合作改装厂：


二、报价信息
	序号
	项目
	每辆金额
（元/辆）
	备注

	1
	裸车价（含底盘）
	
	

	2
	车辆改装及随车配备专用器械
	
	

	3
	车辆购置税
	
	交强险+商业险≥300万

	4
	首年保险费用
	
	

	5
	上牌服务费（含过线检测费）
	
	

	每辆总报价
（全包价）
	
	

	两辆合计总报价
	
	


注：总报价须包含设计、制造、改装、配件、工具、运输、安装调试、培训、税费、首年保险、上牌、质保期内服务等所有费用。
三、技术参数（待公告内容确定再制作）
（一）车辆基础参数
	序号
	参数项
	供应商响应内容
	是否满足要求

	1
	品牌型号
	　
	　

	2
	底盘型号
	　
	　

	3
	外形尺寸
（长×宽×高 mm）
	×         ×
	　

	4
	轴距（mm）
	　
	　

	5
	医疗舱内尺寸
（长×宽×高 mm）
	×         ×
	　

	6
	总质量（kg）
	　
	　

	7
	整备质量（kg）
	　
	　

	8
	悬挂系统
	前：             / 后：             
	

	9
	发动机型号
	　
	　

	10
	发动机功率（kW）
	　
	　

	11
	动力形式
	□ 汽油 □ 柴油
	

	12
	油耗
（L/100km，公告值）
	　
	

	13
	排量（ml）
	
	

	14
	变速箱
	□ 自动 □ 手自一体
	

	15
	制动系统
	　
	　

	16
	车身结构
	　
	　

	17
	额定载客
（含驾驶员）
	______人（驾驶室______人）
	　

	18
	舒适配置
	□中控锁 □遥控钥匙 □前排电动门窗 □驾驶座安全气囊 □驾驶室原厂冷暖系统
	　

	19
	驾驶辅助
	□GPS导航 □倒车影像 □倒车雷达
	　

	20
	随车工具
	□卧式液压千斤顶 □三角警示牌 
□反光背心       □其他：______
	　


（二）工信部公告信息
	项目
	内容

	工信部公告批次
	

	产品型号
	

	是否提供公告截图
（加盖公章）
	[bookmark: OLE_LINK1]□ 是   □ 否

	是否提供广州市上牌合规承诺（加盖公章）
	□ 是   □ 否


（三）医疗舱内外配置响应表
	序号
	配置项
	具体技术(参数)要求
	供应商响应内容
(医疗器械须同步提供注册证/备案证明)
	是否满足需求

	车身及涂装
	

	★1
	医疗舱结构
	推荐采用高强度钢或铝合金骨架+轻质复合材料蒙皮。若采用全铝结构，需单独注明其优势及售后维修方案。
	
	

	2
	车身
涂装
	[bookmark: OLE_LINK20]白色车身+红色强效反光带及急救图徽（具体以当地院前医疗急救标识规范为准）等；医疗舱窗户贴2/3深色玻璃膜。
	
	

	警灯警报及照明
	

	3
	警灯
系统
	车顶前部安装蓝色警灯；车顶尾部安装蓝色闪灯（符合相关标准）。
	
	

	4
	警报器
	100W警报器，具备扩音及喊话功能。
	
	

	5
	场外
照明
	车顶尾部LED外场照明灯2盏。
	
	

	6
	医疗舱照明
	LED照明灯2盏，可转动射灯2盏。
	
	

	电源系统
	

	▲7
	电源管理系统
	智能电源管理系统（具备主副电池隔离、自动充电功能）。配备控制面板，实时显示电压。
	
	

	8
	逆变器
	带充电功能正弦波逆变器，功率≥1000W。
	
	

	9
	外接
电源
	10m移动电缆，防水外接电源插座。
	
	

	10
	车载
插座
	配备220V插座4个、12V插座3个，分布合理，便于医疗设备及其他设备供电。
	
	

	医疗舱环境
	

	11
	空调
暖风
	医疗舱独立空调（冷）及独立暖风机，可单独调节温度。

	
	

	12
	换气
系统
	车顶换气扇，换气量≥500m³/小时。
	
	

	▲13
	消毒
系统
	配备紫外线消毒灯1盏，具备定时消毒、人体感应保护功能。
	
	

	14
	前后
对讲
	驾驶室与医疗舱免提对讲系统。
	
	

	医疗舱内饰及布局
	

	15
	隔断墙
	驾驶室与医疗舱安装分隔墙，带推拉观察窗。
	
	

	16
	地板
	采用耐酸、耐碱、防火、防滑专用地板，四周设置凸起包边，防止液体渗漏，便于清洁消毒。
	
	

	17
	内饰
材质
	采用高分子复合材料，具备阻燃、防紫外线、防变形、易清洁特性；严禁使用玻璃钢、地毯、布面等不易清洁、阻燃性差的材质；车辆内饰防火性能须符合《汽车内饰材料的燃烧特性》（GB8410－2006）要求，提供相关检测报告复印件（加盖公章）。
	
	

	18
	座椅
	[bookmark: OLE_LINK24]右侧配备3人座长排皮座椅，配备3点式安全带，后门侧安装安全扶手。
	
	

	19
	储物柜
	左侧前置医疗器械柜（带设备固定架）；左侧上方带锁储物吊柜。
	
	

	20
	输液
装置
	车顶可折起输液挂钩2个。
	
	

	21
	安全扶手
	医疗舱顶部纵向扶手1条。
	
	

	22
	灭火
	2kg干粉灭火器2个及支架。
	
	

	23
	玻璃窗
	医疗舱两侧玻璃窗可开启，厢门装玻璃窗。
	
	

	供氧系统
	

	▲24
	氧气系统
	配备2个10L氧气瓶（含专用固定支架）、双减压阀、2组氧气终端接口（含湿化瓶）；氧气管路采用铜管或不锈钢管。
	
	

	[bookmark: OLE_LINK19]专用器械（随车配备）
	

	▲25
	车载信息系统（一体化急诊急救平台）
	25.1整体描述：5G一体化急诊急救平台终端。一体化触摸屏≥11.5寸，触摸屏幕分辨率≥1920×1080。采用全自动工作方式，其计算核心、网络通讯核心、数据处理核心、数据存储部件须实现集成一体化设计，内嵌5G全网通通讯模块，配备自适应网卡，支持WiFi开启功能，提供2~4个RJ45接口，支持断电重启。
25.2 高清视频接入：5G一体化车载采集终端。需提供三路及以上高清网络摄像机（IPC）接入，分别为车前、驾驶舱、医疗舱；支持视音频数据的本地采集、存储、回放等功能；支持历史视频的远程查看和下载。
25.3 系统对接：一体化急诊急救平台终端需接入采购人现有的急救应用系统，实现互联互通。
	
	

	26
	行车记录功能
	车载录像机，支持≥8路1080P视频输入（至少覆盖车前、驾驶舱、医疗舱），具备本地存储（支持硬盘扩展）和远程查看下载功能，符合行车记录相关标准。
	
	

	26
	自动上车担架
	铝合金材质，可折叠，配备上车轮及锁定装置，承重能力符合相关标准。
	
	

	27
	铲式
担架
	铝合金材质，长度可调、可分离。
	
	

	28
	楼梯
担架
	铝合金折叠式，采用履带或轮式设计，便于在楼梯等复杂地形搬运患者。
	
	

	29
	急救箱
	配备标准急救箱2个。
	
	

	30
	其他
	配备垃圾桶1个、锐器盒支架1个（可固定锐器盒）、安全锤2把、雨具放置架等。
	
	


（四）医疗舱布局图提供情况
	序号
	服务项目
	是否提供

	1
	医疗舱内部布局三视图（含尺寸标注）
	□ 是 □ 否

	2
	设备、座椅、储物柜位置说明
	□ 是 □ 否


四、服务能力
	序号
	服务项目
	供应商承诺内容

	1
	交货周期
	合同签订后______自然日内交付至指定医院

	2
	底盘质保
	按主机厂政策：______年/______万公里

	3
	医疗舱改装部分质保
	______年

	4
	广东省内售后网点
	□ 有（授权服务站/合作维修点，地址：______）
□ 无

	5
	售后响应时间
	接到报修后______小时内响应，______小时内到达现场

	6
	操作培训
	□ 提供司机培训 □ 提供医护人员培训
□ 提供书面培训资料


五、业绩案例（另附，提供关键页）
六、其他说明及建议
（供应商可在此处补充说明未覆盖的内容，或对技术参数、采购方案提出优化建议）
供应商声明：
本单位承诺以上所填写信息及提供的材料真实、准确、完整。如有虚假，自愿接受被列入采购不诚信名单的处理。

法定代表人（或授权代表）签字：
（非法人代表参加市场调查须提供《法定代表人授权书》）
日期：             年     月     日
（加盖公章）
2

法定代表人授权书
致：广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团
本授权书声明：(法定代表人姓名) 系注册于 (省/市/县) 的 (投标人全称) 的法定代表人，现任 (法定代表人职务)。现授权 (被授权人姓名) ，职务为 (被授权人职务)，作为我公司的全权代理人，就广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团救护车采购项目市场调查相关事宜，以我公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书自         年    月     日起签字生效，特此声明。

供应商全称（加盖公章）：
法定代表人（签名或盖章）：
被授权人（授权代表）（签名或盖章）：
