[bookmark: _GoBack]广州医科大学附属番禺中心医院
心电网络系统升级项目需求说明书

一、项目概述
1、项目背景
为落实国家公立医院高质量发展、智慧医院建设、电子病历系统功能应用水平分级评价等政策要求，解决医院现有心电网络系统使用年限久、架构老旧、功能不足、互联互通能力弱、缺乏 AI 应用、无统一质控与危急值闭环等问题，拟对全院心电网络系统进行全面升级改造。
2、建设目标
(1) 升级为C/S+B/S 混合架构或微服务架构，提升系统稳定性、扩展性与安全性。
(2) 实现静息心电、动态心电、动态血压、电生理业务统一平台管理。
(3) 构建心电采集、诊断、报告、质控、危急值、统计全流程闭环。
(4) 引入合规心电 AI 辅助诊断，降低漏诊误诊，提升诊断效率。
(5) 支持多终端、移动诊断、远程会诊与区域医疗协同。
(6) 满足电子病历六级、互联互通四级、信息安全三级等保要求。
(7) 实现历史数据完整迁移，新老系统平滑切换，不影响临床业务。
3、建设原则
先进性、成熟性、安全性、规范性、易扩展、易维护、国产化适配、业务闭环。

二、系统性能需求
	序号
	需求类别
	功能点
	功能描述

	1
	系统架构
	混合架构
	采用 C/S+B/S 混合架构或微服务架构，独立部署、灵活扩展

	2
	标准规范
	行业标准
	遵循 DICOM3.0、HL7、IHE 标准，心电数据标准化存储与共享

	3
	安全合规
	三级等保
	符合信息安全三级等保要求，支持数据加密、传输加密、权限管控

	4
	信创适配
	国产化兼容
	适配国产 CPU、操作系统、数据库，具备兼容认证

	5
	性能效率
	响应与并发
	常规操作 < 2 秒；心电数据快速加载；支持≥500 并发用户

	6
	扩展维护
	自动升级
	支持在线自动升级、热部署，业务扩展不中断运行

	7
	运行稳定
	离线可用
	支持脱机采集，联网自动同步，保障数据一致性



三、核心业务功能需求
1、病例与登记管理
	序号
	功能点
	功能描述

	1
	病例全流程管理
	新建 / 修改 / 删除 / 重置病例，完整患者信息录入，操作日志可追溯

	2
	HIS 对接自动获取
	对接 HIS / 体检系统，通过 ID / 扫码获取医嘱，自动导入待检查列表

	3
	快速筛选查询
	按检查 / 诊断 / 打印状态筛选，支持自定义组合查询并保存

	4
	批量打印
	批量打印已诊断报告，界面字体与显示内容可自定义



2、心电数据采集
	序号
	功能点
	功能描述

	1
	多模式采集
	支持 6/9/12/15/18 导、药物试验等采集模式，手动 / 自动双模式

	2
	参数可调
	走速、增益、采集时长、基线 / 低通 / 工频滤波可自由调节

	3
	急诊急采
	支持急诊快速采集，事后完善信息并同步 HIS

	4
	采集质量识别
	AI 自动识别导联接反、伪差、导联脱落，源头避免重采



3、诊断分析工作站
	序号
	功能点
	功能描述

	1
	参数自动计算
	自动计算心率、间期、振幅、电轴等参数，异常值着色提示

	2
	智能辅助工具
	测量尺、平行尺、导联纠错、波形放大、历史同屏对比

	3
	危急值闭环
	自动识别、预警、上报、确认、追溯，全流程闭环管理

	4
	诊断模板
	标准模板可自定义，支持快速引用 AI 诊断结论

	5
	日志与撤销
	诊断全程留痕，支持撤销诊断、重采评价

	6
	HIS 病历调阅
	诊断页面直接查看患者 HIS 病历



4、报告管理
	序号
	功能点
	功能描述

	1
	报告模板自定义
	标题、格式、签名、参考值可配置，支持多模板

	2
	多格式波形展示
	1 列 / 2 列 / 3 列 + 长导等多种波形排版打印

	3
	患者报告解读
	报告嵌入二维码，扫码图文视频解读，支持 PDF 下载

	4
	报告回传
	自动同步至 HIS/EMR，支持电子签名



5、多业务统一平台
	序号
	功能点
	功能描述

	1
	业务融合
	单平台支持静息心电、动态心电、动态血压统一分析

	2
	设备接入
	兼容第三方电生理设备，统一存储与报告格式

	3
	区域扩展
	支持分院、社区接入，实现远程诊断



6、心电 AI 智能应用
	序号
	功能点
	功能描述

	1
	AI 自动分析
	识别心律失常、心梗、ST-T 异常、房室肥大四大类异常

	2
	特征标记
	智能定位异常波形，提示人眼难识别特征

	3
	漏诊提醒
	AI 与医生诊断比对，弹窗提示漏诊项

	4
	智能分诊调度
	按危急 / 预警 / 普通分级，优先处理危急病例



7、质控与监管
	序号
	功能点
	功能描述

	1
	报告质控
	AI 质控 + 人工二次审核，规范诊断标准

	2
	BI 大屏可视化
	业务量、危急值、工作量、区域分布可视化展示

	3
	全流程质控
	覆盖采集质量、信息完整度、诊断时效、危急值处理

	4
	主任工作台
	实时监控业务、工作量、效率，辅助管理决策



8、移动与远程诊断
	序号
	功能点
	功能描述

	1
	多终端支持
	PC/Web/ 手机 /iPad 全适配，支持移动远程诊断

	2
	危急值推送
	微信 / 短信自动推送危急值给指定专家

	3
	远程会诊
	支持图谱分享、一键申请会诊



9、统计查询与科研
	序号
	功能点
	功能描述

	1
	多维度统计
	按时间、科室、医生、疾病类型统计工作量

	2
	模糊检索
	按诊断结论检索，便于科研病例筛选

	3
	历史数据管理
	历史报告完整迁移，快速调阅对比



四、接口与集成需求
	序号
	功能点
	功能描述

	1
	院内系统对接
	对接 HIS、EMR、PACS、体检、集成平台、排队叫号等系统

	2
	申请单闭环
	获取、登记、取消、状态回写、发布、归档全流程

	3
	设备兼容接入
	要求无缝迁移对接院内及番禺区基层医疗机构现有心电设备，兼容主流品牌心电图机，支持数字接口原始数据接入

	4
	区域平台对接
	对接区域心电一张网、远程会诊、健康信息平台



五、等级评审与合规需求
	序号
	需求项
	要求说明

	1
	电子病历评级
	满足六级评审要求，免费配合院方测评

	2
	互联互通评级
	满足四级以上要求，标准化接口与埋点

	3
	安全等保
	满足三级等保要求，免费配合院方测评



六、实施与服务需求
	序号
	需求项
	要求说明

	1
	平滑升级
	新老系统并行，不中断临床业务

	2
	数据迁移
	历史报告、模板、配置完整迁移

	3
	实施周期
	60 天

	4
	培训服务
	分角色全员培训，现场实操指导

	5
	应急保障
	工程师驻场，快速响应，支持回切老系统



七、项目验收标准
(1) 所有功能点按需求文档实现，通过功能测试与全流程验证。
(2) 院内系统接口全部打通，数据互通准确、稳定、实时。
(3) 历史心电数据完整迁移，无丢失、无错误。
(4) 系统响应速度、并发、稳定性达到指标要求。
(5) 满足电子病历六级、互联互通四级、信息安全三级等保要求。
(6) 完成全员培训、文档交付，临床科室可正常独立使用。
(7) 提供完整交付物：软件、接口文档、部署文档、培训材料、验收报告、日常故障处理手册等。
(8) 项目验收合格后，供方提供1年免费质保服务，服务范围包含但不限于系统日常运维、软件版本迭代升级、程序 BUG 修复及小型新增需求优化；质保期内运维工程师每周不少于 1 次现场巡检，每季度编制正式运维服务报告报送院方存档。
