[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: _GoBack]广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团台式医用全自动电子血压计等10类设备采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团拟采购台式医用全自动电子血压计等设备，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料（可选择参与部分项目，也可参与全部项目）。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
1、 设备需求清单：

	序号
	设备名称（项目名称）
	数量
	应用方向

	1
	[bookmark: OLE_LINK17]台式医用全自动电子血压计
	1台
	[bookmark: OLE_LINK15]院本部

	2
	便携式医用电子血压计
	1台
	院本部

	3
	医用振动排痰机
	1台
	院本部

	4
	加热恒温箱
	3台
	院本部

	5
	医用音叉组套装
	5套
	院本部

	6
	手持式气囊测压器
	1个
	院本部

	7
	手术体位垫（俯卧位垫）
	2个
	院本部

	8
	手术体位垫(凝胶体位垫）
	7个
	[bookmark: OLE_LINK16]院本部3个，东院区4个

	9
	电动流产吸引器
	2台
	东院区

	10
	医用放大镜（伍德氏灯）
	1台
	东院区






2、 技术参数要求
	设备名称
	功能\参数需求（仅供参考）

	[bookmark: OLE_LINK1]台式医用全自动电子血压计
	一、主要功能与用途
用于测量成人血压及脉搏数，上臂式电子血压计，由主机、搁手板、臂筒（袖带）、电源适配器和电源线组成。
二、主要技术参数
1. 注册资质：第二类医疗器械注册证在有效期内，适用于医疗机构使用。
2. 测量项目：收缩压、舒张压、脉搏率
3. 测量精度：血压测量平均误差≤±5mmHg，标准偏差≤8mmHg；脉搏测量误差≤读数±5%，符合医用血压计精度标准。

	[bookmark: OLE_LINK4]便携式医用电子血压计
	一、主要功能与用途
用于测量成人及儿童的血压及脉搏数，为上臂式血压计,由本体、袖带、电源适配器和空气管组成。
二、主要技术参数
1. 注册资质：第二类医疗器械注册证在有效期内，适用于医疗机构使用。
2. 压力测量范围：0～300mmHg（0～40.0kPa）
3. 脉搏测量范围：40次/分钟～200次/分钟
4. 测量精度：血压≤±3mmHg（±0.4kPa），满足临床医用精准度要求
5. 适配袖带规格：支持多尺寸袖带适配，可适配儿童、成人、肥胖人群等不同体型患者。


	[bookmark: OLE_LINK5]医用振动排痰机
	[bookmark: OLE_LINK6]一、主要功能与用途
适用于排痰不畅的病人，辅助排痰治疗，由主机、多种叩击头组件和移动支架组成。
二、主要技术参数
1. 注册资质：第二类医疗器械注册证在有效期内，适用于医疗机构使用。
2. 工作原理：采用机械高频振动叩击原理，通过体表垂直振动传导，松动、剥离支气管壁黏附痰液，实现体位引流排痰，无创物理治疗，安全性高。
3. 专业叩击头配置：配备多款医用级叩击头，满足不同部位、不同人群治疗需求
4. 设备具备多种不同的治疗模式，覆盖全人群临床需求。
5. 设备治疗频率、时间、模式操作便捷，精准可控，适配临床快速操作场景。

	[bookmark: OLE_LINK7]加热恒温箱
	一、主要功能与用途
对注射液(或者被服）进行加热，并稳定维持在 37℃（人体适宜温度），实现持续保温，做到随取随用。
二、主要技术参数
1. 大小：约20L（1个）、约40L（2个）。
2. 功能：一键恒温、快速加热、温度精准
3. 可自由设定目标温度，支持温度锁定，防止人员误操作更改设定温度；实时数字显示箱内温度。

	[bookmark: OLE_LINK8]医用音叉组套装
	一、主要功能与用途
供临床检查听觉使用。
二、主要技术参数
1. 每套需至少含有以下5支音叉：128HZ、256HZ、512HZ、1024HZ、2048HZ。
2. 最好具有医疗器械注册证或者备案证。

	[bookmark: OLE_LINK9]手持式气囊测压器
	一、主要功能与用途
用于各种气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管等的高容量低压气管插管的插管气囊压力检测。
二、主要技术参数
1. 注册资质：具有医疗器械备案证，适用于医疗机构使用。
2. 一体式手持充气皮囊，自带泄压阀，可实时微调气囊压力


	[bookmark: OLE_LINK10]手术体位垫（俯卧位垫）
	一、主要功能与用途
用于手术治疗时患者肢体的固定和支撑，非凝胶垫。
二、主要技术参数
1. 注册资质：具有医疗器械备案证，适用于医疗机构使用。
2. 适用于俯卧位手术。

	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK3]手术体位垫(凝胶体位垫）
	一、主要功能与用途
用于手术中对患者的头、颈、肩、上肢、胸、腰、腹、骨盆、下肢、脚裸、足跟部位进行支撑和固定。
二、主要技术参数
1. 注册资质：具有医疗器械备案证，适用于医疗机构使用。
2. 由聚氨酯薄膜和高分子凝胶组成
3. 规格型号：胸髋垫（4个）（东院）、方垫（1个）、半圆腰垫（1个）、头圈（1个）

	[bookmark: OLE_LINK13]电动流产吸引器
	一、主要功能与用途
供医疗机构对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术吸引，由负压源、单向阀、泄放阀、真空表、贮气瓶、收集容器、脚踏开关、空气过滤器、滤杯等组成。
二、主要技术参数
1. 注册资质：第二类医疗器械注册证在有效期内，适用于医疗机构使用。
2. 工作压力特性：负压系统无正压输出，配备多级泄压防护，杜绝压力反向冲击，手术安全性高。


	[bookmark: OLE_LINK14]医用放大镜（伍德氏灯）
	一、主要功能与用途
主要用于检测白癜风、检测面部菌群、检测皮肤斑等皮肤真菌问题。
二、主要技术参数
1. [bookmark: OLE_LINK12]注册资质：具有医疗器械备案证，适用于医疗机构使用。


三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1.设备报价单：
	设备名称
	厂家/品牌
	型号
	单价（万元）
	数量
	金额（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期
	报价公司

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  徐老师  020-34858223
（3） 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：
根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（4） 报名材料提交时间及资料要求：
1. 2026年8月14日—2026年8月20日17:00
2. 报名材料
(1) 纸质材料（加盖公司公章）扫描件 1 份；
(2) 设备及配套试剂报价单、设备功能、技术参数及配置清单电子版（Word 格式）。
3. 请将以上文件打包为压缩包发送至邮箱：pyzxyysbk@163.com
4. 压缩包命名规则：项目名称 -品牌 -供应商
5. 纸质材料（正本）同步邮寄一份到医院地点（广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 徐老师收，020-34858223）
6. 后续市场调研会议时间或者议价时间将通过电子邮件或电话另行通知。
 
附件：广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团台式医用全自动电子血压计等10类设备采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院
2026年8月14日
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