[bookmark: _GoBack]广医附属番禺中心医院会议显示系统改造项目
需求书

1、 项目概况
广州医科大学附属番禺中心医院对位于门诊四楼学术报告厅的显示系统进行改造，方案为更换110英寸LED屏两块或等尺寸液晶显示屏两台（均指可显示尺寸）。
2、 报价范围定义
本项目总价包含但不限于人工费、管理费用、成交服务费、拆除清理费相关用具的使用费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。
3、 技术要求
方案1、LED屏
	序号
	项目内容
	详细参数
	数量
	单位

	1
	室内高清全彩LED屏
	1、 屏幕1显示尺寸：2.88m（宽）x1.6m（高）=4.61㎡
屏幕2显示尺寸：2.88m（宽）x1.6m（高）=4.61㎡
合计9.22㎡
1、像素点间距：≤1.53mm
2、基色：红色+绿色+蓝色
3、发光点颜色组合：1R1G1B
4、物理密度：≥422500点/m² 
5、单元模组尺寸要求：≥320mm*160mm
6、模组分辨率：≥208(W)*104(H)
7、刷新频率：≥3840-7680HZ （高频拍摄无黑线）； 换帧频率：50Hz-120HZ。
8、亮度≥850，亮度支持手动／自动／软件0~100%无极调节
9、显示模组灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接。屏幕平整度≤0.05mm，表面平整无明显缝隙，调整精度≤0.01mm。直流低压供电，自然散热，无风扇，工作零噪音。
10、单个显示模组采用光学镀膜技术，对LED封装单元形成有效的保护，足以对抗极端恶劣的使用环境。支持TOP-COB处理功能，有效避免掉灯的现象发生，有防磕灯保护设计。
11、采用节能驱动技术设计，峰值功耗≤450W/㎡，平均功耗≤138W/㎡，显示屏黑屏时≤30W/㎡。
12、最大对比度：≥12000：1；杂点率≤1/200000，且无连续失控点；衰减率≤5％；亮度均匀性≥99.5%，具有单点亮度校正功能；色度均匀性±0.001Cx,Cy 之内，具有单点色度校正功能。
13、LED显示屏画面延迟≤500ns，画面信噪比≥60dB。
14、寿命典型值≥150000小时，平均无故障工作时间≥150000小时， MTTR≤1 分钟，MTBF≥200000 小时，可用度≥99.999%。
15、灰度等级：采用 18bit+ 技术（信号处理深度），8-26bit 可调。支持低亮高灰和低亮高刷处理技术，保证任何时候都会有优良的显示效果。
16、可视角：水平视角≥178°，垂直视角≥178°。超宽视角显示，显示屏可视范围更大，任意角度观看画面依然清晰。
17、色域覆盖率：≥130%（NTSC），≥98%（BT709），≥140%SRGB，≥105%Adobe RGB，≥110% DCI-P3。
18、像素失控率：≤0.000001，区域像素失控率≤0.000003，无连续失控点，出厂时为 0。
19、色温可调范围：标准6500K,1000-20000K连续可调。可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。
20、显示效果：产品显示尺寸可以拼接为16:9或任意指定显示比例，支持4K、8K超高清显示，具备超高刷新速度，画面连贯性好，画面流畅度高。
21、生产厂家资质：具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证认证证书（三证认证范围为LED显示屏及软硬件相关的信息系统集成及安装服务）(所有证书加盖生产厂家公章）
二、显示屏配套电源
输入电压范围： 200～240VAC  额定输出电压：5VDC
纹波和噪声：≤200mVp-p
过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出
短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出
安全标准：符合GB4943-2001，UL1012
抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC    O/P-FG：0.5KVAC
绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC
（电磁干扰）传导和辐射：符合EN55022，Class B
平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时
要求与LED显示屏同品牌，需提供3C认证证书（加盖厂家公章）
	2
	块

	2
	接收卡(标准配置）
	1、单卡16个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。
2、单卡最大支持128×1024像素带载。
3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。
4、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。
5、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片。
6、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。
7、支持一键回读所有配置文件信息。
8、支持一键修复功能，更换卡时无需重新调试。
9、支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测。
10、程序升级支持断电保护功能。
12、支持电源反接保护。
13、支持色彩还原技术，使人显示屏颜色更真实。
14、支持任意倍频技术，有效消除手机拍摄时出现的扫描线。
15、提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函。
16、要求与LED显示屏同品牌。
	36
	张

	3
	处理器
	1、设备配备有真彩色LCD面板，可生动地显示设备状态信息。
2、输入支持2路DVI，2路HDMI。
3、支持8路网口输出最高支持520万像素，最宽可达8000像素，最高可达4000像素。
4、具备独立的音频输入接口，音频输出信号可加嵌在网口输出信号当中进行传输，通过多功能卡可将音频解码。
5、设备最多可同时输出3个相同或不同的输入信号画面，画面大小、位置可任意调整。
6、能够对图像进行实时处理，提升其动态范围，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果。
7、无论是信号切换还是整个场景模板的切换，设备均可完成无缝的过渡，且具备淡入淡出特效，切换过程中不会出现黑屏、闪烁、延迟等现象。
8、可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。
9、为便于显示屏后期维护，进行设备更换时，新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配，无需重新设置屏幕参数。
10、为便于显示屏后期维护，进行接收卡更换时，设备可直接下发正确参数给更换的接收卡，无需重新配置接收卡参数。
11、具备信号备份功能，对于任意一路输入信号， 可指定另一路输入信 号作为其备份信号， 在播放该信号时， 若该信号发生丢失， 备份信号会自动切换至屏幕上。
12、用户可将设置好的设备参数保持成不同的模式，之后可快速调用不同的模式，最多可支持32个模式存储。
13、支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。
14、支持USB及串口控制，支持中控控制。
15、 支持画面冻结功能，可让播出画面静止在操作的时刻。
16、为保障设备长期安全使用，设备应支持通道保护功能，对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。
17、设备应保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现。设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S。
18、需提供处理器3C认证证书。
	1
	台

	4
	
LED屏播控软件
	1. 可对素材进行资源管理、素材导入、导出、剪辑、颜色处理、音频处理、特技叠加、字幕添加、多格式转码功能；
2.支持多种格式混合编辑: YUV无压缩、DVSD、DV25、DV50、MPEG4、MPEG-2 IBP帧、MPEG-2 I帧、M-JPEG、HDV、H.264、DVCPRO HD视频压缩格式和VFW AVI、OpenDML AVI、MXF、MOV、WMV、WMA、RM、RMVB 、PCM-WAV、 MP3文件格式可在同一时间线中实时编辑，不需转换格式。
3. 软件支持4K、8K超高分辨率的项目剪辑和特技制作；
4.支持视频颜色校正功能，能对视频整体、局部进行高、中、低亮部颜色调色，能利用RGB等颜色曲线调色；
5. 支持音频处理功能，能实现降噪处理、回音延时处理、频率过滤处理等多种音频处理功能；需提供此功能高清视频编缉软件界面截图；
6.支持视频的变速播放调整，能实现视频快、静、倒、慢放等功能,可添加含3维字的片头片尾；
7.支持自动上/下变换功能，可实现窗口（只针对上变换）、信箱、切边、拉伸等变换模式。
8.支持内嵌4K、8K超高清广播级图文动画创作系统，用户可以轻松实现标题、滚屏、唱词、动画的制作。
9.支持上百种转场、过渡特技,支持多种多窗口、画中画效果制作；
10.支持画面多点跟踪功能，可以实现动态虚拟视窗，字幕标牌跟踪主体功能；
	1
	套

	5
	配电箱(PLC远程控制)
	10KW，配备PLC控制单元模块，含分时上电，软件控制远程自动电路的控制开关，安全方便，支持自锁，电动，支持断电记忆，支持多种接口协议，支持二次开发；支持广播控制；
	1
	台

	6
	备品备件1
	同批次LED显示模组8张
	8
	张

	7
	备品备件2
	同批次电源8个
	8
	个

	8
	备品备件3
	同批次接收卡
	4
	张

	9
	显示屏钢结构支架&外框包边
	屏幕1包框尺寸：长2.98米*高1.7米==5.07㎡
屏幕2包框尺寸：长2.98米*高1.7米==5.07㎡
合计10.14㎡
1、钢结构材料：钢材
2、主承重结构：采用≥2mm厚Q235B型钢
3、LED箱体固定杆：采用≥2mm厚
4、结构：采用≥2mm厚
5、钢材表面采用热侵镀锌或防腐处理并符合相关标准
6、屏体外装饰：不锈钢外装饰包边
7、既有凹凸造型木饰面声学墙嵌入式电视开孔安装，墙体为木龙骨空腔挂板，内部暗藏管线及声学构造，不得拆除原有木饰面板。现场精准裁切设备洞口，切口打磨封漆防开裂；内部增设镀锌钢架基座锚固实体墙体，保障设备承重；显示屏内嵌齐平安装，预留散热间隙；做好原有装饰、管线、声学结构成品保护，完工缝隙均匀，饰面无崩边破损，清理恢复现场。墙面开孔处理，建筑垃圾清运，屏体背面封铝塑板
	2
	项

	10
	显示设备
	1、支持多种分辨率输出信号（4K/1080P/720P）。
2、无线规格要求：5GHz，802.11ac 2T2R，蓝牙4.0。
3、设备接口:1个HDMI输出;1个LAN Ethernet接口（100Mbps）; 1个USB接口；一个直流电源接口。
4、网络加密接入：支持PEAPv0, EAP-TLS & EAP-MSCHAPv2等企业路由加密协议，支持不同国家和地区的无线信道选择切换，支持无线直连、无线桥接外网和有线连接多种网络连接模式。
5、支持Windows、苹果、安卓系统的电脑手机设备无线同屏。
6、支持电脑、手机、高清播放器等设备使用发射器进行无线同屏，发射器支持插手机数据线（安卓和苹果手机）进行无线投屏并具备主客控制管理功能。支持可选配USB接口发射器、HDMI接口发射器和Type-C接口发射器混合同时使用。
7、支持在没有互联网状态下，下载投屏软件并投屏；支持网页后台管理，要求系统具备16个以上国家语言系统版本可选。
8、设备要求采用可长时间工作不需要重启的Linux系统，并具备自动重启功能。
9、要求具备设备管理系统软件，可实现在线设备的状态监测、群组管理、批量设置、定时重启、在线升级等中控管理功能。
10、具备无线投屏协作软件系统和会议无线投屏设备远程集中控制系统的软件著作证书。
11、提供产品的CTI和CNAS检测报告
12、厂家提供ISO9001质量管理证书
	1
	台

	11
	主电缆/控制线
	右边屏网线：5条到屏（预估60米）
左边屏网线：5条到屏（预估20米）
电房到控制室：1条（预估20米）
右边屏到电房电源线；三相五线2.5平方（预估70米）
左边屏到电房：三相五线2.5平方（预估30米）
	1
	项

	12
	安装服务
	含安装、调试、培训、上门售后服务，投标时须提供效果图，中标后实施前须提供项目施工方案和施工图，实施完成后须提供竣工图
	1
	项



方案二、液晶显示屏
	序号
	项目内容
	详细参数
	数量
	单位

	1
	110寸液晶显示屏
	1.屏幕对角线尺寸‌：109.5~110.5英寸（约278.13~280.67cm）
2.显示区域尺寸‌：宽度2.45~2.49m，高度1.49~1.53m，总面积3.65~3.80㎡
3.整机净重100~120KG（约200~240斤）
4.分辨率：≥3840*2160
5.输入输出端口：
HDMI IN：2~4个，HDMI OUT：1个；
USB3.0：1~2个，USB2.0：1~2个；
音频In×1、线路Out×1、RJ45网口×1、RS232串口×1
6. 操作系统：Android 12及以上版本，兼容主流应用生态7.CPU：8核A55或以上规格；
8电源电压：AC 100~240V 50/60Hz；
9.WI-FI：SWO.WB663U.8及同规格以上；
10.FOS Mura 检验标准
11.FOS Mura 的定义：
11.1缺陷覆盖范围：全屏幕均匀性检测，包含V条、H条、帧亮/暗、边角暗、LED Mura、DB Mura全类型显示不均问题11.2判定滤镜规格：2%~3% ND滤波器，透光率公差控制在±2%以内
11.3检测操作区间：
11.3.1液晶模块与检查员眼睛距离：95~105cm
11.3.2 ND过滤器与眼睛/眼镜距离：4~6cm
11.3.3观测时长：2~5秒
11.3.4观测视角：垂直12°~18°，水平42°~48°
	2
	台

	2
	钢结构支架&外框包边
	1.线材：光纤HDMI线50米1条，普通HDMI线10米一条.
2.由于现场电视墙是夹板构造，电视重量远远超过木板的承受。要安全的情况下需要搭建支架固定电视。然后既有凹凸造型木饰面声学墙嵌入式电视开孔安装，墙体为木龙骨空腔挂板，内部暗藏管线及声学构造，不得拆除原有木饰面板。现场精准裁切设备洞口，切口打磨封漆防开裂；内部增设镀锌钢架基座锚固实体墙体，保障设备承重；电视内嵌齐平安装，预留散热间隙；做好原有装饰、管线、声学结构成品保护，完工缝隙均匀，饰面无崩边破损，清理恢复现场。
	2
	台

	3
	安装服务
	含安装、调试、培训、上门售后服务，投标时须提供效果图，中标后实施前须提供项目施工方案和施工图，实施完成后须提供竣工图
	1
	项





四、项目实施要求
1、供应商向采购人提供的培训内容如下：供应商负责对采购人进行产品培训，由供应商派出专业技术工程师，对所提供的产品进行两次以上培训。主要针对产品性能、技术参数、应用技巧等方面进行培训，保证采购人能掌握设备的操作使用。
2、项目质保期为3年，质保期内，供应商提供上门免费的维护保养服务。对正常使用及非人为因素情况下的设备零件损坏，供应商提供免费上门服务，并免费更换损坏的零部件；但如由于火灾、水灾、地震等不可抗拒原因及采购人认为因上述不可抗力破坏因素造成的损坏外，供应商负责免工费维修。
    3、保修期内，供应商负责对其提供的产品整机进行维修，并且保证每季度上门检修一次，不再向采购人收取费用。
4、产品故障报修的响应时间：每天8:00～18:00期间为 4 小时。其余时间为18 小时。
5、供应商保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）如下：①如非人为因素损坏，供应商负责对所提供的设备进行维修及维护，不再向采购人收取费用；②供应商负责向采购人提供在电话及网络在线技术支持服务。
6、实施要求
1）工期为15个工作日，自甲方通知之日起算，乙方应合理安排施工进度，确保在工期内完成施工，不影响医院正常业务运营。
2）乙方提供的产品必须是原厂合格品、安全及全新的（包括附件）产品，并应符合国家有关规定，甲方不接受没有正当来源的产品、假冒、伪劣或侵权等产品。
3）乙方所提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、浸水、损坏和损失均由供应商承担。
4）根据本项目采购的设备等进行相关线路铺设、安装调试，并根据用户要求适当调整。所有弱电线路施工，设备安装必须符合《综合布线系统工程设计规范》及《建筑电气工程施工质量验收规范》最新标准相关规定。线路安装所需的管道、沟槽、明管、暗管等安装必须符合《通信线路工程验收规范》最新标准相关规定。线路敷设走向必须按照用户需求及设计进行点对点敷设。
7、验收方式
 乙方按要求完成整个项目安装调试及相关操作培训，设备试运行15天后提交验收申请，甲方依据合同和质量标准组织进行验收。
8、 支付方式
    签订合同后，甲方支付乙方合同30%的预付款；验收合格后，甲方支付乙方合同70%的验收款。以上付款方式为甲方收到乙方开具的合法等额发票后的10个工作日内办理。
  









现场图片：
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