广州医科大学附属番禺中心医院湿式报警阀压力开关直启喷淋泵安装服务采购项目用户需求书

1、 项目概况

	序号
	服务名称
	预算单价（万元）
	数量
	预算金额（万元）
	备注

	1
	广州医科大学附属番禺中心医院湿式报警阀压力开关直启喷淋泵安装服务
	12
	1
	12
	


为不断完善医院消防设备设施，我院将对湿式报警阀压力开关开展功能改造，实现直启喷淋泵功能，安装服务采购项目服务内容详见整改清单。
2、 报价范围的定义

要求供应商结合市场实际情况，对本项目服务费用进行报价。本项目为大包干方式报价，报价人已充分了解采购单位需求及有关风险，中标后不另作补偿。
   主要内容：按清单、消防整改要求，报价包含材料费、运输费、安装费、垃圾清运费、安全文明措施费、现场修复、税费等一切费用。
具体整改方案清单：
	项目名称
	分项名称
	具体内容
	数量
	单位

	广州医科大学附属番禺中心医院湿式报警阀压力开关直启喷淋泵安装服务采购项目
	主要材料


	双触点压力开关
	25.0 
	个

	
	
	DN20镀锌铁线管
	2000.0 
	m

	
	
	DN20金属软管
	300.0 
	m

	
	
	WDZBN-RYJS-2*1.5
	2500.0 
	m

	
	
	接线盒
	120.0 
	个

	
	功能改造安装实施
	/
	1
	项

	
	辅材及消耗品
	/
	1
	项

	
	系统联调与功能测试
	/
	1
	项


3、 资格要求

供应商应具有消防设施工程专业承包二级或以上资质，提供资质证书（复印件盖单位公章）。
4、 是否面向中小企业或小微企业
    面向中小微企业
5、 是否接受联合体投标
    不接受联合体投标

6、 技术/服务要求
（1） 服务内容：
1、对实现湿式报警阀压力开关直启喷淋泵功能提供安装服务，包括硬件设备安装，线路布设，接口调试，功能联动测试等技术服务、培训服务，并提供至少三年免费维修服务。

2、。施工安装人员不少于四人，现场项目主管须持有中级（四级）或以上消防设施操作员证，安装人员需提供近三个月的劳动合同、社保证明。

3、在供应商负责实施，包括设备、线路部署及安装，系统调试的过程中，必须保证全过程的安全文明措施，同时要保证不影响医院现有火灾自动报警系统系统的正常运转，不影响医院整体诊疗秩序的正常运行。

（2） 服务地点：广州医科大学附属番禺中心医院
（3） 服务期限：合同签订后，20个日历天内完成整改工作。
（4） 验收要求：中标供应商提供的消防维修服务必须按照消防施工、安装有关规范标准，所产生的费用由中标供应商负责。

七、付款方式
  1、完成全部整改内容，经采购人确认验收签名，支付至总价的100%。
2、供应商向采购人提供等额发票及完整的支付申请资料，采购人5个工作日内办理支付手续。
