**广州市番禺区中心医院平板PAD计算机采购用户需求**

1. 项目概况：

随着我院无纸化项目建设进程的加快推进，经信息科统计，计算平板使用缺口，需要采购医生签名平板PAD 100套。

1. 报价范围的定义：

报价总额应包含：货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训、人工、备品备件、所有税费及供应商认为需要的其它费用等，如发生缺漏项视同已包含在报价之中。

1. 资格要求：营业执照
2. 技术要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品** | **数量** | **品牌型号与规格** |
| 番禺区中心医院平板电脑采购项目 | 平板电脑 | 100套 | 1.产品主要概述：尺寸为10.4 英寸或以上尺寸的平板电脑产品，支持 5G 全网通。2.机身尺寸（长\*宽\*厚）： ≥240mm×150mm×6mm（±1mm）3. **保修：三年**。4. 机身重量 ： 小于500克（含电池）。5. 操作系统 ：**支持 Android 10.0版本**6. 用户界面 ：支持 EMUI10.1.1版本7. CPU型号 ：国产芯片8. CPU核数 ：高于或等于八核9. CPU主频： 高于或等于1\*A76@2.36GHz+3\*A76@2.22GHz+4\*A55@1.84GHz10. GPU ：高于或等于Mali-G57 MC6 @ 803MHz11. 网络制式 ：支持："5G: 包括移动5G（TD-NR）/联通5G（TD-NR）/电信5G（TD-NR）/广电5G(NR FDD)；12. 支持4G:包括移动4G（TD-LTE）/联通4G（TD-LTE/LTE FDD）/电信4G（TD-LTE/LTE FDD）；13.支持3G:包括移动3G（TD-SCDMA）/联通3G（WCDMA）/电信3G（CDMA）；14.支持2G:包括移动2G（GSM）/联通2G（GSM）/电信2G（CDMA）"；15.屏幕色彩 ： ≥1670万色，色彩饱和度（NTSC）：≥70.8%（典型值）；16.屏幕分辨率 ：≥ 2000x1200 像素；17.屏幕像素密度PPI ：≥ 225 PPI；18.触摸屏： 多点触控，最多支持10点触控；19.屏占比： ≥84%；20.运行内存（RAM）： ≥6GB；21.机身内存（ROM） ： ≥128GB；22.micro SD存储卡 ：最大支持扩展512GB（非标配，可选配扩展）23.摄像头 ：前置≥800万像素，后置≥800万像素；24.前置摄像头摄像分辨率 ： ≥1920×1080像素；25.电池容量 ：≥ 7250mAh（典型值）；26、颜色：不限27、每台主机配原厂原配笔1支，产品规格：1）特性 ： 磁吸配对，无线充电；2）不低于4096级压感，支持侧锋倾斜书写；1. 熄屏提笔速记，快速进入备忘录；
2. 机身尺寸（长\*直径） 160mm（±10mm），直径≤9mm；
3. 机身重量： 小于或等于20g；
4. 防护级别 ： 防尘，生活防水；
5. 电压 ：3.82V；
6. 配备充电器一个： 支持平板充电、充电器；
7. 电池类型： 内置锂电池；
8. 电池容量 ≥82mAh；
9. 蓝牙 ： 支持；

28、提供配套保护套一个、主机充电器一个 |

1. 商务要求：

（一）、供货、验收、质保要求：

（1）供应商必须承诺提供厂商原装、全新的正品、该产品符合国家级的出厂标准或采购人提出的有关质量标准；

（2）所有货物必须完好，无破损，配置与采购要求相符或者优于采购要求。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本采购人需求中提出的要求；

（3）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在报价文件中明确列出；

 (4)供应商在签订合同后的15个工作日开始提供所需要的货物。

（5）交货地点：广州市番禺区中心医院

（6）质量保证期：主机验收后保修不少于两年、手写笔验收后保修不少于一年，维保期满后年维保费率不高于10%。

（7）、验收：根据产品品牌型号与规格、技术、服务要求，符合电子产品质量标准，出厂标准，产品说明书等要求。

（8）、产品三包服务。

（9）、采购人需要时提供使用培训。

（9）、增值服务：厂家自拟。

（二）付款方式：合同签订后，供应商开具合同总金额的30%的预付款的合法发票给采购方，采购方在收到发票后的5个工作日内办理支付，剩余的70%货款根据实际供货情况由供应商申请支付，直到供货完成。