[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]广医附属番禺中心医院采购超声波清洗机的市场调查公告

[bookmark: OLE_LINK3]广医附属番禺中心医院拟采购超声波清洗机1台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称（项目名称）
	数量
	应用方向

	1
	超声波清洗机
	1台
	消毒供应中心



二、技术参数要求
	设备名称
	参数需求
	单台配置清单

	超声波清洗机
	一、主要用途与功能
主要用于消毒供应中心对外来器械、管腔器械、常规手术器械、精密器械等进行超声清洗，去除器械表面、关节、齿槽及管腔内的污物、血渍、有机物等，保障清洗质量和院感控制。
二、技术参数（供参考）
1. 具备超声清洗功能，支持包括（但不限于）单频/多频或扫频超声、功率可调、脱气处理。
2. 加热与温控功能：具备加热及温度控制功能，支持包括（但不限于）设定温度可调、温度显示、超温保护。
3. 程序与控制功能：具备可编程控制功能，支持包括（但不限于）多组预设程序、定时运行、自动进排水、运行状态显示、故障报警。
4. 腔体与容量功能：具备约90L有效容积，支持适配约700×600×450mm左右外形尺寸、清洗篮筐/托架、液位显示与保护。
5. 具备管腔器械清洗适配能力，支持专用支架、外来器械清洗篮、复杂器械固定治具等。
6. 安全与院感防护功能：具备安全保护功能，支持包括（但不限于）低液位保护、过温保护、漏电保护、过流保护、紧急停止、防溢流，内槽耐腐蚀、易清洁。
7. 数据记录与追溯功能：具备运行数据记录与追溯能力（如有）。
8. 兼容与扩展功能：具备兼容性，支持包括（但不限于）不同规格清洗篮、管腔架、专用治具及后续功能扩展。
	1.主机；
2.清洗篮筐/托架；
3.管腔器械清洗适配附件（如灌流接口、专用支架等）；（供参考）






三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1、设备报价单：
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 
（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
[bookmark: _GoBack]工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
  （四）报名材料提交时间：2026年9月18日—2025年9月24日18:00，后续等通知邀请现场会议。
 材料准备：纸质材料扫描一份+设备功能技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。
纸质材料（正本）同步邮寄一份到医院地点（见上）。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。
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